Sieťa Ethernet – rámce

Typy rámcov:

* Ethernet II

Preamble | Destination Address (MAC) | Source Address | TYPE | DATA | PAD | FCS

8B 6B 6B 2B 46-1500B 4B

MAC adresa format

C8 | 60 | 00 | BA | 95 | 65

Prvé tri bajty su vyrobca, dalsie tri bajty su unikatne pre zariadenie

* IEEE 802.3

Preamble | SFD |DA | SA | Length | Data | Pad | FCS

7B 1B 6B 6B 2B 46-1500B 4B